

**Technická a cenová nabídka**

pro

***(Název společnosti)***

Lesní fréza FAE

**FML / HY / RW**

**TECHNICKÝ POPIS STROJE**

Lesní hydraulická fréza pro rypadla či speciální nosiče, vybavena rotorem s volně uloženými kladivy.

Hydraulická fréza FML/HY/RW byla speciálně navržena pro dvoucestné rypadla či jiné speciální nosiče. Je ideální pro údržbu těžko dostupných oblastí, jako jsou náspy železničních tratí.

Optimální hmotnost, lehký rám a rotor s velkým průměrem, umožňují zpracování materiálu až do průměru 12 cm.

Fréza je rovněž konstruována na drcení porostu s přítomností kamene, díky tomu je tato fréza ideální parťák při zpracování porostu v blízkosti železničních tratí.

**NEJČASTĚJŠÍ POUŽITÍ**

* Čištění okolí kanálů, řek a rybníků
* Ochrana životního prostředí, ochrana divokých živočichů a potraviny
* Údržba silnice a železniční vegetace

**ZÁKLADNÍ VÝBAVA LESNÍ FRÉZY**

* Hydraulická zadní kapota
* Uzavřený rám stroje
* Hydraulický motor vně skříně
* Ochranné řetězy (šroubovací)
* Navařené protiostří
* Pohon rotoru pomocí řemenů
* Hydraulický pístový motor 32/65 ccm   
  (manuálně nastavitelný)
* Bezpečnostní a antikavitační ventil
* Řídící ventil systému průtoku
* Upínací deska (příprava pro adaptér)

**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

* Nastavení hydraulického rotoru

**HOMOLOGACE A OSVĚČENÍ**

* COC list (prohlášení o shodě)

**KLADIVA TYPU FML**



****


****

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **MODEL** | **FML/HY/RW 125** | **FML/HY/RW 150** |
| **Hy. průtok** (l/min) | 80–150 | 80–150 |
| **Tlak** (bar) | 220–250 | 220–250 |
| **Hmot. nosiče** (t) | 6–10 | 6–10 |
| **Prac. záběr** (mm) | 1342 | 1582 |
| **Hmotnost** (kg) | 550 | 590 |
| **Ø rotoru** (mm) | 425 | 425 |
| **Max. Ø drcení** (mm) | 120 | 120 |
| **Počet kladiv -** FML | 20 | 24 |







|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPECIFIKACE STROJE**   |  |  | | --- | --- | | Kód položky | Položka | | 011128125 | Stroj FML/HY/RW-125 Lesní hydraulická fréza | | 011128150 | Stroj FML/HY/RW-150 Lesní hydraulická fréza | | 600000480-O | Nastavitelný hydromotor BYPY 65/32 | |  |  |
|  |  |  |